
**Packet Tracer. Настройка аутентификации AAA на маршрутизаторах Cisco. Топология**



# Таблица адресации



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Интерфейс** | **IP-адрес** | **Маска подсети** | **Шлюз по умолчанию** | **Порт коммутатора** |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Н/П | S1 F0/1 |
| S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
| R2 | G0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | Н/П | S2 F0/2 |
| S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
| S0/0/1 (DCE) | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
| R3 | G0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | Н/П | S3 F0/5 |
| S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | Н/П | Н/П |
| Сервер TACACS+ | NIC | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | S2 F0/6 |
| Сервер RADIUS | NIC | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | S3 F0/1 |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | S1 F0/2 |
| PC-B | NIC | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | S2 F0/1 |
| PC-C | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | S3 F0/18 |

# Задачи

* Настройка учетной записи локального пользователя на маршрутизаторе R1 и настройка аутентификации на линиях консоли и VTY с использованием локального решения AAA.
* Проверка локальной аутентификации AAA с консоли R1 и клиента PC-A.
* Настройка серверной аутентификации AAA по протоколу TACACS+.
* Проверка серверной аутентификации AAA с клиента PC-B.
* Настройка серверной аутентификации AAA по протоколу RADIUS.
* Проверка серверной аутентификации AAA с клиента PC-C.

очерние компании. Все права защищены. Этот документ является общедоступной информацией Cisco.

# Исходные данные/сценарий

Топология сети включает маршрутизаторы R1, R2 и R3. В настоящее время все административные меры безопасности основаны на знании секретного пароля. Ваша задача – настроить и проверить решения AAA на базе сервера. Вы создадите учетную запись локального пользователя и настроите локальную аутентификацию AAA на маршрутизаторе R1 для проверки входа в консоль и VTY.

* Учетная запись пользователя: **Admin1** и пароль **admin1pa55**

Затем на маршрутизаторе R2 вы настроите поддержку серверной аутентификации по протоколу TACACS+. Сервер TACACS+ был предварительно настроен следующим образом.

* Клиент: **R2** с ключевым словом **tacacspa55**
* Учетная запись пользователя: **Admin2** и пароль **admin2pa55** Наконец, на маршрутизаторе R3 вы настроите поддержку серверной аутентификации по протоколу RADIUS. Сервер RADIUS был предварительно настроен следующим образом.
* Клиент: **R3** с ключевым словом **radiuspa55**
* Учетная запись пользователя: **Admin3** и пароль **admin3pa55**

На маршрутизаторах также были предварительно настроены следующие параметры.


* Пароль привилегированного доступа: **ciscoenpa55**
* Протокол маршрутизации OSPF с аутентификацией MD5, пароль: **MD5pa55**

**Примечание**. Линии консоли и линии vty не были предварительно настроены.

**Примечание.** IOS версии 15.3 использует SCRYPT в качестве алгоритма хеширования для надежного шифрования, но текущая версия IOS, поддерживаемая в Packet Tracer, использует алгоритм MD5. Используйте всегда наиболее надежный вариант, доступный на вашем оборудовании.


**Часть 1: Настройка локальной аутентификации AAA для консольного доступа на маршрутизаторе R1**

**Шаг 1: Проверьте связь.**

* Отправьте эхо-запрос с компьютера **PC-A** на компьютер **PC-B**.
* Отправьте эхо-запрос с компьютера **PC-A** на компьютер **PC-C**.
* Отправьте эхо-запрос с компьютера **PC-B** на компьютер **PC-C**.
* 

**Шаг 2: Настройте имя локального пользователя на маршрутизаторе R1.**

Настройте имя пользователя **Admin1** с секретным паролем **admin1pa55.**




**Шаг 3: Настройте локальную аутентификацию AAA для консольного доступа на маршрутизаторе R1.**

Включите AAA на маршрутизаторе R1 и настройте аутентификацию AAA так, чтобы для входа в консоль использовалась локальная база данных.


**Шаг 4: Настройте консоль для использования определенного метода аутентификации AAA.**

Включите AAA на маршрутизаторе R1 и настройте аутентификацию AAA так, чтобы для входа в консоль использовался список методов по умолчанию.



**Шаг 5: Проверьте метод аутентификации AAA.**


Проверьте вход пользователя в режиме EXEC с помощью локальной базы данных.



**Часть 2: Настройка локальной аутентификации AAA для линий VTY на маршрутизаторе R1**

**Шаг 1: Настройте доменное имя и криптографический ключ для использования с протоколом SSH.**

1. Используйте ccnasecurity.com в качестве доменного имени на маршрутизаторе R1.
2. Создайте криптографический ключ RSA из 1024 бит.




**Шаг 2: Настройте метод аутентификации AAA с использованием именованного списка для линий VTY на маршрутизаторе R1.**

Создайте именованный список **SSH-LOGIN** для аутентификации входа в систему с использованием локального метода AAA.




**Шаг 3: Настройте линии VTY для использования определенного метода аутентификации AAA.**

Настройте линии VTY для использования именованного метода AAA и разрешения удаленного доступа только по протоколу SSH.



**Шаг 4: Проверьте метод аутентификации AAA.**


Проверьте конфигурацию SSH для маршрутизатора **R1** из командной строки компьютера **PC-A**.



**Часть 3: Настройка серверной аутентификации AAA по протоколу TACACS+ на маршрутизаторе R2**


**Шаг 1: Настройте резервную запись в локальной базе данных с именем Admin.**

Для целей резервирования создайте имя локального пользователя **Admin2** и секретный пароль **admin2pa55**.



**Шаг 2: Проверьте конфигурацию сервера TACACS+.**

Выберите TACACS+ Server (Сервер TACACS+). На вкладке Services выберите **AAA**. Обратите внимание на наличие записи сетевой конфигурации для маршрутизатора **R2** и записи User Setup (Настройка пользователя) для **Admin2.**



**Шаг 3: Настройте параметры сервера TACACS+ на маршрутизаторе R2.**

Настройте IP-адрес и секретный ключ сервера TACACS для AAA на маршрутизаторе **R2.**

**Примечание.** Команды **tacacs-server host** и **tacacs-server key** использовать не рекомендуется. В настоящее время Packet Tracer не поддерживает новую команду **tacacs server.**

R2(config)# **tacacs-server host 192.168.2.2**

R2(config)# **tacacs-server key tacacspa55**



**Шаг 4: Настройка аутентификации AAA для консольного доступа на маршрутизаторе R2.**

Включите AAA на маршрутизаторе **R2** инастройте аутентификацию всех попыток входа в систему с использованием сервера TACACS+ для AAA. Если он недоступен, используйте локальную базу данных.




**Шаг 5: Настройте консоль для использования определенного метода аутентификации AAA.**

Настройте аутентификацию AAA так, чтобы для входа в консоль использовался метод аутентификации AAA по умолчанию.



**Шаг 6: Проверьте метод аутентификации AAA.**


Проверьте вход пользователя в режиме EXEC с помощью сервера TACACS+ для AAA.



**Часть 4: Настройка серверной аутентификации AAA по протоколу RADIUS на маршрутизаторе R3**


**Шаг 1: Настройте резервную запись в локальной базе данных с именем Admin.**

Для целей резервирования создайте имя локального пользователя **Admin3** исекретный пароль **admin3pa55.**



**Шаг 2: Проверьте конфигурацию сервера RADIUS.**

Выберите RADIUS Server (Сервер RADIUS). На вкладке Services выберите **AAA**. Обратите внимание на наличие записи сетевой конфигурации для маршрутизатора **R3** и записи User Setup (Настройка пользователя) для **Admin3.**




**Шаг 3: Настройте параметры сервера RADIUS на маршрутизаторе R3.**

Настройте IP-адрес и секретный ключ сервера RADIUS для AAA на маршрутизаторе **R3.**

**Примечание.** Команды **radius-server host** и **radius-server** использовать не рекомендуется. В настоящее время Packet Tracer не поддерживает новую команду **radius server**.


R3(config)# **radius-server host 192.168.3.2**

R3(config)# **radius-server key radiuspa55**




**Шаг 4: Настройка аутентификации AAA для консольного доступа на маршрутизаторе R3.**

Включите AAA на маршрутизаторе **R3** инастройте аутентификацию всех попыток входа в систему с использованием сервера RADIUS для AAA. Если он недоступен, используйте локальную базу данных.




**Шаг 5: Настройте консоль для использования определенного метода аутентификации AAA.**

Настройте аутентификацию AAA так, чтобы для входа в консоль использовался метод аутентификации AAA по умолчанию.



**Шаг 6: Проверьте метод аутентификации AAA.**

Проверьте вход пользователя в режиме EXEC с помощью сервера RADIUS для AAA.



**Шаг 7: Проверьте результаты.**

Вы полностью выполнили задание. Нажмите **Check Results (Проверить результаты)** для просмотра отзыва и проверки завершенных обязательных компонентов.

